# **采购需求**

**为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，谈判响应人可对该参数或要求进行适当调整，但这种调整整体上要优于或相当于谈判文件的相关要求，并说明调整理由，且该调整须谈判小组审核认可。**

**1.在采购活动开始前没有获准采购进口产品而开展采购活动的，视同为拒绝采购进口产品。**

**2.根据“关于印发《政府采购进口产品管理办法》的通知”及“关于政府采购进口产品管理有关问题的通知”的相关规定：下列采购需求中如涉及进口产品则已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。**

**3.成交人提供的货物为进口产品的，供货时须向采购人提供所投进口产品的海关报关单等证明材料。**

**一、商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **商务条款名称** | **具体要求内容** |
| 1 | 付款方式 | 项目完成验收合格后一次性付清。 |
| 2 | 供货及安装地点 | 安庆市经开区潜江路8号 |
| 3 | 合同履行期限 | 合同签订后7日历天 |

### 二、技术要求一览表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 采购技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 画面制作 | 采用油画布，进口颜料UV1880DPI(精度)喷涂，颜色饱和，立体感强，无异味，投展灯照射不反光，不泛白，尺寸长0.9m×高1.5m。 | m2 | 71.55  |  |
| 2 | 画面木质包边条 | 楠木色，采用松木指接实木框、边框宽框度3.5-8cm实木框，宽尺寸长0.9m×高1.5m。 | 个 | 53.00  |  |
| 3 | 内衬雪弗板胶装画面 | 采用雪弗板、优点画面平整不变形，不起泡。 | 个 | 53.00  |  |
| 4 | 辅助材料 | 含胶、钉、边框加工等。 | 项 | 1.00  |  |

### **说明：**

1.展板内容要求：《安庆籍院士风采展》的展陈内容包含前言内容、47位院士的简介及其主要科研成果。院士展板排列顺序按照当选院士时间进行排序摆放。（内容及顺序由科技局提供）。

目前47名院士按照当选年份排序名单如下：

杨石先 许 杰 徐中舒 孙德和 陈新民 叶笃正 慈云桂 刘有成 邓稼先

王业宁 何祚庥 吴杭生 宋家树 胡之璧 宁津生 汤中立 汪旭光 陈俊愉

陆大道 吴 奇 陈 鲸 方精云 徐南平 程 京 吴曼青 徐宗本 李亚栋

杨善林 程和平 丁 汉 吴立新 谢 毅 王福生 周志鑫 方复全 陆 林

陈 军 姚富强 彭 寿 钱 前 曹建国 常 凯 冯夏庭 吴宜灿 张喜刚 蒋昌俊 江碧涛

另外5位院士候选人后期增补。

2.施工条件及要求：墙面主体是框架结构剪力加外挂瓷砖墙面，钻孔悬挂极易造成墙面砖整体破损，如使用过重材质，有可能拉脱墙面造成安全隐患，施工中不能对墙面主体损伤、破坏，只能使用玻璃胶等粘胶方式固定上墙。施工人员须遵守安庆博物馆安全制度有关要求，服从博物馆内部部门人员的施工安全管理，确保场馆内现场作业安全，文明施工。

### 三、人员培训要求

 货物安装、调试、验收合格后，成交人应对采购人的相关人员进行免费现场培训。培训内容包括基本操作、保养维修、常见故障及解决办法等。

### 四、货物质量及售后服务要求

 1.货物质量：成交人提供的货物必须是全新、原装、合格正品，完全符合国家规定的质量标准和厂方的标准。货物完好，配件齐全。货物包装要求：除另有约定外,供应商交付全部货物的包装要求严格按照国家强制标准执行。

 2.保修及售后服务：依据商品的保修条款及售后服务条款，提供原厂质保，质保期按照国家规定，且不低于所供品牌向用户承诺的质保期限，谈判文件另有约定的从其约定。质保期从货物验收合格后算起。

### 五、验收

 成交人和采购人双方共同实施验收工作，结果和验收报告经双方确认后生效。